|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Мои документы\Андрей П\ЛОГОТИП ТЕХНОСВЕТ\Логотип. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ\Логотип в Овале син фон на Белом.jpg | ООО «Техносвет групп»Юр. адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы д.85Д оф. 3тел./факс (8202) 490-111info@ntp-ts.ru; [www.ntp-ts.ru](http://www.ntp-ts.ru) | Ваш персональный менеджерФИОТел.:e-mail: info@ntp-ts.ru |

**Опросный лист заказа системы светодиодного освещения птичника**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата запроса |  |
| Адрес покупателя |  |
| Наименование покупателя |  |
| E-mail |  |
| Телефон |  |
| Вид производства |  | Бройлер |  | Несушка |
|  | Род.стадо |  | Рем. молодняк |
|  | Индейка подращивание |  | Индейка откорм |
|  | Утка |  |  Перепел |
| Способ содержания птицы |  | Клеточное |  | Напольное |
| Способ размещения светодиодных светильников |  | На тросовках по линиям освещения |  | В проходах между клеточными батареями |
|  | Внутри клетки |  |  |
| Размер помещения, м |  Длина | Ширина |
| Размер рабочей зоны зала или батареи, м |  Длина | Ширина |
| Высота подвеса, м |  |
| Уровень освещенности, лк |  |
| Количество линий освещения |  |
| Цветовая температура, K\*( Возможно использование источников света с двумя различными спектрами излучения) |  | 2800-3200 |  | 3800-4300 |
|  | 4700-5200 |  | 450 нм (синий) |
|  | 650 нм (красный) |  | 550 нм (зеленый) |
| Тип гнезда род.стада |  | Автоматическое |  | Ручное |
| Тип блока управления освещением |  | 0-10V + ручное + программа |
|  | 0-10V + ручное |  |  |
| При клеточном содержании число |  | батарей |  | ярусов |
| Высота клеточной батареи, м |  |
| Какое освещение используется в настоящее время |  | CFL - компактные люминесцентные |  | LFL - Линейные люминесцентные |
|  | Лампы накаливания |  | Светодиодные |

Дополнительная информация